Opoczno, dnia 17.02.2017r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów”**

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie gwarancji na oznakowanie poziome z całości zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem i ustalenie go na poziomie 36 miesięcy wg zleceń producentów materiałów do wykonania oznakowania poziomego?

Odpowiedź:

W projekcie zastosowano oznakowanie poziome grubowarstwowe, chemoutwardzalne. W związku z tym należy zapewnić trwałość oznakowania na poziomie 4 lat - zgodnie z tabelą 1.3 zawartą w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).

Zamawiający zgodnie z art. 38.ust. 4 zmieni treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia / załącznik nr 5 - wzór umowy/

§ 19 ust. 1

* + - 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……… lat zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………………..

po zmianie

§ 19 ust. 1

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……… lat zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………………….. za wyjątkiem oznakowania poziomego, które objęte będzie gwarancją 4 letnią.

Pytanie 2

Prosimy o określenie pareametrów bariery U14a naniesionej na projekcie docelowej organizacji ruchu.

Opdpowiedź:

Należy stosować bariery podatne (typ I) Sp-05 z rozstawem słupków 2 m. Wysokość bariery, liczona od nawierzchni do górnej części  - 75 cm.

Pytanie 3

Na projekcie docelowej organizacji ruchu znajduje się balustrada U-11a, natomiast niema takiej pozycji w kosztorysie. Prosimy o dostosowanie zapisów.

Odpowiedź:

W przedmiarze nie ma uwzględnionej balustrady U-11a ponieważ na odcinku, którego dotyczy przetarg balustrady te nie występują.

Pytanie 4

Czy zapisy pkt.2.5 specyfikacji technicznej dot. Oznakowania pionowego w zakresie, iż „wszystkie tarcze znaków pionowych należy zastosować w grupie wielkości „mini” będą miały zastosowanie w niniejszym postępowaniu?

Odpowiedź:

W p. 2.5 specyfikacji technicznej dot. oznakowania pionowego błędnie podano grupę wielkości znaków pionowych. Należy zastosować znaki pionowe (grupa wielkości „średnie”) wykonane z folii odblaskowej 1 typu (dla znaków A,7, B-2, B-20, D-6, D-6b zastosować folię 2 typu).